1.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk214619980]Elektriķa pakalpojumu nodrošināšana SIA “Bauskas slimnīca” vajadzībām   Identifikācijas numurs BS 2026/1-CA
I. Darba izpildes nosacījumi
1. Elektriķa pakalpojumi tiek sniegti pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
2. Pasūtītājs informē par pakalpojuma nepieciešamību, sazinoties ar Izpildītāju telefoniski vai elektroniski, nosūtot pieprasījumu e-pastā.
3. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma apseko objektu, sastāda darba izpildei nepieciešamo izmaksu tāmi un nosūta to uz Pasūtītāja e-pastu.
4. Par konkrētā darba izpildes termiņu Pasūtītājs (Pasūtītāja kontaktpersona) vienojas ar Izpildītāju, kas nevar pārsniegt 7 (septiņas) darba dienas no tāmes saskaņošanas dienas.
5. Ja pakalpojums nepieciešams steidzami (avārijas remontdarbi), Izpildītājam objekta apsekošana un avārijas situācijas novēršana jānodrošina 4 (četru) stundu laikā no pieprasījuma brīža.
6. Pakalpojuma sniegšanas laikā tiek ievēroti normatīvie akti, kas attiecas uz veicamā darba izpildi.
7. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus materiālus, instrumentus un tehniskos risinājumus.
8. Izpildītājs nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām visa līguma darbības termiņa laikā. Ja Pasūtītājam nepieciešams darbs, kas nav minēts Finanšu piedāvājumā, par pakalpojuma cenu Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas atsevišķi. 
9. Pēc kvalitatīva darba pabeigšanas tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts no Izpildītāja un objekta, kurā tika veikti darbi, atbildīgās personas puses. 
10. Izpildītājs nodrošinās paveiktā darba garantiju 12 (divpadsmit) mēnešus no darbu pieņemšanas un nodošanas dienas.
II. Orientējoši veicamie darbi (tiks pasūtīti, ja būs nepieciešami)
	Bojātas rozetes, slēdža, lampas demontāža

	Jaunas drošinātāju kastes uzstādīšana

	Jaunu automātisko drošinātāju uzstādīšana

	Jauna strāvas vada uzstādīšana

	Jaunas rozetes uzstādīšana

	Jauna slēdža uzstādīšana

	Dubultā elektriskā slēdža uzstādīšana

	Jauna gaismekļa uzstādīšana

	Jauna gaismekļa ar kustības sensoru uzstādīšana

	Jauna vadu kanāla uzstādīšana

	Jaunas nozarkārbas uzstādīšana

	Jaunu strāvas vadu savienošana nozarkārbā

	Bojātas rozetes remonts

	Esoša strāvas vada bojājuma atrašana un remonts

	Bojāta slēdža remonts

	Bojāta gaismekļa remonts

	Strāvas voltāžas, stipruma un pretestības atsevišķi mērījumi, kas nav saistīti ar remonta darbiem

	Kontrolskaitītāja montāža

	Kontrolskaitītāja demontāža

	Apgaismojuma kustības sensora regulēšana

	Apgaismojuma kustības sensora uzstādīšana

	Apgaismojuma kustības sensora demontāža

	Piekarkabeļa AMKA uzstādīšana ar spriegošanu

	Uzkares āķu montēšana ar lentu

	Automātikas bojājumu konstatēšana un remonts

	Elektrisko vadu montāža aizsargapvalkā (cietā caurule, gofra)

	Vadu kanāla frēzēšana mīkstā apmetumā

	Vadu kanāla frēzēšana cietā apmetumā

	Pasūtītāja elektrības sadales skapju apkope 2 reizes gadā (skapja izslaucīšana, savienojumu pārbaude)

	Sadales skapja iekšējās sistēmas apzināšana un izdruku ielīmēšana skapī 

	Pasūtītāja struktūrvienību rīkoto pasākumu nodrošināšana ar elektrības padevi no tuvākā strāvas ņemšanas punkta vai izmantojot pārvaldes ģeneratoru. (Pasākumu plāns tiks saskaņots vismaz 2 nedēļas pirms plānotā pasākuma) 

	Elektrisko dekorāciju pievienošana strāvai/atvienošana (egļu lampiņas, laternu dekori u.c.)

	Degušu vai kusušu vadu nomaiņa

	Vadu degšanas vai kušanas iemesla konstatēšana, novēršana

	Sadalnes ievadslēdžu nomaiņa

	Sadalnes ievadslēdžu un nulles kopnes silšanas iemesla konstatācija, novēršana

	Sadalnes B fāžu kontaktu savienojumu nomaiņa

	Sadalnes B fāžu kontaktu savienojumu silšanas iemesla konstatācija, novēršana

	Drošinātāju nomaiņa uz automātslēdžiem

	Drošinātāju silšanas iemesla ievadsadalnē konstatācija, novēršana

	Uz ēkas fasādes esošu prožektoru remonts

	Uz ēkas fasādes esošu prožektoru nomaiņa

	Prožektoru uzstādīšana uz ēkas fasādes

	Konsultēšana ēkas energoefektivitātes uzlabošanai

	Dekorāciju elektrovadu pievienošana pie strāvas avota 

	Dekorāciju elektrovadu atvienošana no strāvas avota

	Dekorāciju elektrovadu remonts

	Ievietojamo un izceļamo strūklaku elektrosūkņu remonts

	Ievietojamo un izceļamo strūklaku elektrosūkņu nomaiņa

	Strāvas zudumu noteikšana



1
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
1
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
2
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
