1. pielikums
SIA “Bauskas slimnīca”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk514752820]Cenu aptauja Nr. BS 2026/9-CA
[bookmark: _Hlk235696496]“Tehniskās apkopes, remonta pakalpojumi un rezerves daļu piegāde SIA “Bauskas slimnīca” kondicionieriem”

1. [bookmark: _Hlk115870340]Uzdevums: veikt tehniskās apkopes, remonta pakalpojumus un nodrošināt rezerves daļu iegādi, turpmāk – Pakalpojums, SIA “Bauskas slimnīca” kondicionieriem, lai nodrošinātu Pasūtītāja tehnikas pilnvērtīgu darbību atbilstoši darba aizsardzības prasībām darba vietās:
1.1. Pretendentam jānodrošina kondicionieru rezerves daļu pārdošanu vai iegādi no ražotājiem, kas nepieciešamas Pasūtītāja kondicionieru pilnvērtīgai darbībai. 
1.2. Pretendentam jānodrošina kondicionieru tehniskās apkopes un remontu veikšana pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendenta piedāvātajā servisa centrā. 
1.3. Pretendents kondicionieru apkopes vai remonta veikšanu uzsāk ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas 
1.4. Pretendentam jānodrošina tirdzniecības vietā neesošo rezerves daļu piegādi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža. 
2. Kondicionieru saraksts*:
	N.p.k.
	Ražotājs vai modelis
	Uzstādīšanas gads
	Skaits
	Adrese

	1.
	YORK
	2025. g. augusts
	1
	Dārza iela 7/1

	2.
	LG
	2024. g. maijs
	1
	Dārza iela 7/1

	3.
	Hisense New Comfort
	2024. g. septembris
	1
	Dārza iela 7/1

	4.
	RAK-50REF/ RAC-50WEF
	2021. g. jūlijs
	1
	Dārza iela 7/1

	5.
	YORK
	2013. g. jūnijs
	2
	Dārza iela 7/1

	6.
	YORK
	2008. g. jūlijs
	1
	Dārza iela 7/1

	7.
	YORK
	2013. g. jūnijs
	1
	Dārza iela 7/1

	8.
	YORK
	Nav zināms gads
	1
	Dārza iela 7/1

	9.
	YORK
	Nav zināms gads
	1
	Dārza iela 7/1

	10.
	REMCO (portatīvs)
	2010. g. jūlijs
	1
	Dārza iela 7/1

	11.
	YORK YJHJZH12
	2014. g. oktobris
	1
	Dārza iela 7/2

	12.
	Hisense New Comfort
	2024. g. septembris
	1
	Dārza iela 7/2

	13.
	YORK
	2003. g. augutsts
	1
	Dārza iela 7/2

	14.
	Nav zināms
	2001. g. maijs
	1
	Dārza iela 7/2

	15.
	Condiboy
	Nav zināms gads
	1
	Dārza iela 7/2

	16.
	Nav zināms
	Nav zināms gads
	1
	Dārza iela 7/2

	17.
	YORK YJHMXH018BARX-FX
	2016. g. jūlijs
	1
	Saules iela 5

	
	Kopā
	18
	


* Līguma izpildes laikā kondicionieru saraksts var mainīties.
3. Obligātās (minimālās) prasības Pakalpojuma nodrošināšanai:
1. 
3.1. Pieņemt Pasūtītāja iekārtas servisā tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumu veikšanai ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā, no pulksten 08.00 līdz 17.00, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieteikuma saņemšanas pa tālruni vai elektroniski.
3.2. Pēc iekārtas saņemšanas ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāsaskaņo kondicioniera apskates akts un servisā veicamo tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumu izmaksu tāmi, norādot izpildes termiņu.
3.3. Nedrīkst veikt tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumus bez apskates akta un izmaksu tāmes saskaņošanas ar Pasūtītāju.
3.4. Par visiem defektiem vai bojājumiem, kas tika konstatēti veicot remontdarbus vai tehniskās apkopes pakalpojumus un kuru novēršanai nepieciešami papildus remontdarbi vai bojāto detaļu nomaiņa, informēt Pasūtītāju, kā arī iesniegt Pasūtītājam uz saskaņošanu kondicionieru apskates aktu un veicamo tehnisko apkopju vai remonta pakalpojumu izmaksu tāmi.
3.5. Nodrošināt kondicionieru rezerves daļu piegādi ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iekārtas diagnostikas veikšanas. Pasūtītājs un Pretendents var vienoties par citu piegādes termiņu, ja detaļu nav iespējams piegādāt norādītajā termiņā.
3.6. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt Pasūtītājam papildaprīkojumu, kas ietekmē kondicionieru atbilstošu un efektīvu darbību.
3.7. Kondicionieru tehnisko apkopi vai remonta pakalpojumus veikt saskaņā ar attiecīgā tehnikas izgatavotājrūpnīcas prasībām un standartiem.
3.8. Pakalpojuma izpildē jānodrošina kondicionieru tehnisko apkopi un remontu, tai skaitā:
3.8.1. vispārējas iekārtu pārbaudes (vizuāla iekārtu pārbaude, iekārtu darbības visos režīmos pārbaude, pretvibrācijas stiprinājumu pārbaude);
3.8.2. kontrolējamo parametru noregulēšana atbilstoši ekspluatācijas normām;
3.8.3. ārējā un telpas bloka korpusa tīrīšana;
3.8.4. ārējā bloka kondensātorvirsmu tīrīšana ar gaisa strūklu;
3.8.5. ārējā bloka kondensātorvirsmu mazgāšana ar speciālu tīrīšanas šķidrumu;
3.8.6. telpas bloku filtru tīrīšana, ja nepieciešams nomaiņa;
3.8.7. dzesēšanas virsmu tīrīšana ar gaisa strūklu;
3.8.8. dzesēšanas virsmu mazgāšana ar speciālu antibakteriālu šķidrumu;
3.8.9. gaisa vārstu pārbaude;
3.8.10. freona spiediena tests;
3.8.11. vadu izolācijas pārbaude;
3.8.12. kondensāta vanniņas tīrīšana;
3.8.13. sūkņu darbības pārbaude;
3.8.14. siltuma/aukstuma tests;  
3.8.15. restīšu, difuzoru un citu elementu tīrīšana;
3.8.16. reglamentēto tehniskās apkopes darbu un kontrolmērījumu ierakstīšana attiecīgajos tehniskās apkopes žurnālos.
3.9. Izpildītājs uzņemas visus iespējamos riskus, kas saistīti ar kondicionieriem un pakalpojumu izpildi, no brīža, kad viņš pieņem iekārtu pakalpojumu sniegšanai, līdz brīdim, kad pēc pakalpojumu izpildes iekārta tik uzstādīta atpakaļ.
3.10. Garantijas nosacījumi:
3.10.1. Garantijas laiks pakalpojuma ietvaros veiktajiem remonta darbiem, tajā skaitā tehniskajām apkopēm – vismaz 6 (seši) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
